# Menu 22 − Menu 0 Setup

Mode: RFC‑A

Parameter | 22.001 Parameter 00.001 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.001
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 1.007 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.002 Parameter 00.002 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.002
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 1.006 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.003 Parameter 00.003 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.003
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 2.011 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.004 Parameter 00.004 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.004
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 2.021 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.005 Parameter 00.005 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.005
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 11.034 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.006 Parameter 00.006 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.006
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 5.007 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.007 Parameter 00.007 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.007
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 5.008 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.008 Parameter 00.008 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.008
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 5.009 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.009 Parameter 00.009 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.009
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 5.010 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.010 Parameter 00.010 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.010
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 11.044 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.011 Parameter 00.011 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.011
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.012 Parameter 00.012 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.012
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.013 Parameter 00.013 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.013
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.014 Parameter 00.014 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.014
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.015 Parameter 00.015 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.015
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 1.005 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.016 Parameter 00.016 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.016
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 7.007 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.017 Parameter 00.017 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.017
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 1.010 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.018 Parameter 00.018 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.018
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 1.021 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.019 Parameter 00.019 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.019
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.020 Parameter 00.020 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.020
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.021 Parameter 00.021 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.021
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.022 Parameter 00.022 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.022
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.023 Parameter 00.023 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.023
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.024 Parameter 00.024 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.024
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.025 Parameter 00.025 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.025
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 11.030 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.026 Parameter 00.026 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.026
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.027 Parameter 00.027 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.027
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 1.051 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.028 Parameter 00.028 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.028
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 2.004 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.029 Parameter 00.029 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.029
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 2.002 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.030 Parameter 00.030 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.030
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 11.042 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.031 Parameter 00.031 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.031
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 6.001 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.032 Parameter 00.032 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.032
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 5.013 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.033 Parameter 00.033 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.033
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 6.009 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.034 Parameter 00.034 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.034
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 8.035 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.035 Parameter 00.035 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.035
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 8.091 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.036 Parameter 00.036 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.036
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 7.055 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.037 Parameter 00.037 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.037
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 5.018 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.038 Parameter 00.038 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.038
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 5.012 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.039 Parameter 00.039 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.039
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 5.006 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.040 Parameter 00.040 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.040
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 5.011 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.041 Parameter 00.041 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.041
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 5.014 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.042 Parameter 00.042 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.042
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 5.015 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.043 Parameter 00.043 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.043
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 11.025 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.044 Parameter 00.044 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.044
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 11.023 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.045 Parameter 00.045 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.045
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 11.020 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.046 Parameter 00.046 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.046
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 12.042 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.047 Parameter 00.047 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.047
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 12.043 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.048 Parameter 00.048 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.048
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 12.044 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.049 Parameter 00.049 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.049
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 12.045 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.050 Parameter 00.050 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.050
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 12.046 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.051 Parameter 00.051 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.051
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 12.047 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.052 Parameter 00.052 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.052
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 12.048 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.053 Parameter 00.053 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.053
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 12.050 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.054 Parameter 00.054 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.054
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 12.051 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.055 Parameter 00.055 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.055
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 12.041 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.056 Parameter 00.056 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.056
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.057 Parameter 00.057 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.057
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.058 Parameter 00.058 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.058
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.059 Parameter 00.059 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.059
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.060 Parameter 00.060 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.060
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.061 Parameter 00.061 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.061
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.062 Parameter 00.062 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.062
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.063 Parameter 00.063 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.063
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.064 Parameter 00.064 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.064
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.065 Parameter 00.065 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.065
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 3.010 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.066 Parameter 00.066 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.066
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 3.011 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.067 Parameter 00.067 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.067
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 3.079 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.068 Parameter 00.068 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.068
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.069 Parameter 00.069 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.069
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 5.040 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.070 Parameter 00.070 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.070
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.071 Parameter 00.071 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.071
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.072 Parameter 00.072 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.072
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.073 Parameter 00.073 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.073
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.074 Parameter 00.074 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.074
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.075 Parameter 00.075 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.075
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.076 Parameter 00.076 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.076
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 10.037 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.077 Parameter 00.077 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.077
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 11.032 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.078 Parameter 00.078 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.078
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 11.029 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.079 Parameter 00.079 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.079
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 11.031 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU

Parameter | 22.080 Parameter 00.080 Set-up
--- | ---
Short description | Defines the parameter to be shown in 00.080
Mode | RFC‑A
Minimum | 0.000 | Maximum | 30.999
Default | 0.000 | Units |
Type | 16 Bit User Save | Update Rate | Background read
Display Format | Standard | Decimal Places | 3
Coding | RW, PT, BU