# Menu 20 − Application Menu 2

Mode: Open‑Loop

See introduction to menu 18.

Parameter | 20.021 Application Menu 3 Read-write Long Integer 21
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.022 Application Menu 3 Read-write Long Integer 22
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.023 Application Menu 3 Read-write Long Integer 23
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.024 Application Menu 3 Read-write Long Integer 24
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.025 Application Menu 3 Read-write Long Integer 25
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.026 Application Menu 3 Read-write Long Integer 26
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.027 Application Menu 3 Read-write Long Integer 27
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.028 Application Menu 3 Read-write Long Integer 28
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.029 Application Menu 3 Read-write Long Integer 29
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 20.030 Application Menu 3 Read-write Long Integer 30
--- | ---
Short description | General read-write long integer application parameter
Mode | Open‑Loop
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate | N/A
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW