# Menu 20 Single Line Descriptions − Application Menu 2

Mode: Open‑Loop

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
20.021 | Application Menu 3 Read‑write Long Integer 21 | -2147483648 to 2147483647 | 0 | RW | Num |  |  |  |
20.022 | Application Menu 3 Read‑write Long Integer 22 | -2147483648 to 2147483647 | 0 | RW | Num |  |  |  |
20.023 | Application Menu 3 Read‑write Long Integer 23 | -2147483648 to 2147483647 | 0 | RW | Num |  |  |  |
20.024 | Application Menu 3 Read‑write Long Integer 24 | -2147483648 to 2147483647 | 0 | RW | Num |  |  |  |
20.025 | Application Menu 3 Read‑write Long Integer 25 | -2147483648 to 2147483647 | 0 | RW | Num |  |  |  |
20.026 | Application Menu 3 Read‑write Long Integer 26 | -2147483648 to 2147483647 | 0 | RW | Num |  |  |  |
20.027 | Application Menu 3 Read‑write Long Integer 27 | -2147483648 to 2147483647 | 0 | RW | Num |  |  |  |
20.028 | Application Menu 3 Read‑write Long Integer 28 | -2147483648 to 2147483647 | 0 | RW | Num |  |  |  |
20.029 | Application Menu 3 Read‑write Long Integer 29 | -2147483648 to 2147483647 | 0 | RW | Num |  |  |  |
20.030 | Application Menu 3 Read‑write Long Integer 30 | -2147483648 to 2147483647 | 0 | RW | Num |  |  |  |

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |