# Slot 4 Menu 21 Single Line Descriptions − EtherNet/IP In Mappings

Mode: RFC‑S

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
4.21.001 | Input mapping parameter 1 | 0 to 499999 | 10040 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.002 | Input mapping parameter 2 | 0 to 499999 | 2001 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.003 | Input mapping parameter 3 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.004 | Input mapping parameter 4 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.005 | Input mapping parameter 5 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.006 | Input mapping parameter 6 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.007 | Input mapping parameter 7 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.008 | Input mapping parameter 8 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.009 | Input mapping parameter 9 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.010 | Input mapping parameter 10 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.011 | Input mapping parameter 11 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.012 | Input mapping parameter 12 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.013 | Input mapping parameter 13 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.014 | Input mapping parameter 14 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.015 | Input mapping parameter 15 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.016 | Input mapping parameter 16 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.017 | Input mapping parameter 17 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.018 | Input mapping parameter 18 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.019 | Input mapping parameter 19 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.020 | Input mapping parameter 20 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.021 | Input mapping parameter 21 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.022 | Input mapping parameter 22 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.023 | Input mapping parameter 23 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.024 | Input mapping parameter 24 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.025 | Input mapping parameter 25 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.026 | Input mapping parameter 26 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.027 | Input mapping parameter 27 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.028 | Input mapping parameter 28 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.029 | Input mapping parameter 29 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.030 | Input mapping parameter 30 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.031 | Input mapping parameter 31 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.21.032 | Input mapping parameter 32 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |