# Slot 4 Menu 2 Single Line Descriptions − Ethernet Configuration

Mode: RFC‑S

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
4.02.003 | Network Status | Initialising (0), Links Down (1), DHCP In Progress (2), No Address (3), Ready (4), Active (5) |  | RO | Txt | ND | NC | PT |
4.02.004 | Network Message Count | 0 to 65535 Messages/s |  | RO | Num | ND | NC | PT |
4.02.005 | DHCP Enable | Off (0) or On (1) | On (1) | RW | Bit |  |  |  | US
4.02.006 | IP Address | 0.0.0.0 to 255.255.255.255 | 192.168.1.100 | RW | IP |  |  |  | US
4.02.007 | Subnet Mask | 0.0.0.0 to 255.255.255.255 | 255.255.255.0 | RW | IP |  |  |  | US
4.02.008 | Default Gateway | 0.0.0.0 to 255.255.255.255 | 192.168.1.254 | RW | IP |  |  |  | US
4.02.009 | Primary DNS | 0.0.0.0 to 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | RW | IP |  |  |  | US
4.02.010 | Secondary DNS | 0.0.0.0 to 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | RW | IP |  |  |  | US
4.02.011 | MAC Address | 00:00:00:00:00:00 to FF:FF:FF:FF:FF:FF |  | RO | Mac | ND | NC | PT |
4.02.020 | Priority Protocol | None (0), Modbus TCP (1), EtherNet/IP (2) | None (0) | RW | Txt |  |  |  | US
4.02.021 | Web Server Enable | Off (0) or On (1) | On (1) | RW | Bit |  |  |  | US
4.02.022 | Web Server Port | 0 to 65535 | 80 | RW | Num |  |  |  | US
4.02.024 | Ethernet MTU | 158 to 1500 Bytes | 1500 Bytes | RW | Num |  |  |  | US
4.02.025 | Gateway Mode | Switch (0), Gateway (1), Strict Gateway (2) | Switch (0) | RW | Txt |  |  |  | US
4.02.030 | VLAN Enable | Off (0) or On (1) | Off (0) | RW | Bit |  |  |  | US
4.02.031 | Drive VLAN ID | 0 to 255 | 0 | RW | Num |  |  |  | US
4.02.034 | Drive compatibility mode | Unidrive M (0), Unidrive SP (1) | Unidrive M (0) | RW | Txt |  |  |  | US
4.02.035 | Non cyclic enable | Off (0) or On (1) | Off (0) | RW | Bit |  |  |  | US
4.02.036 | Non cyclic base parameter | 0 to 59999 | 0 | RW | Num |  |  |  | US

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |