# Menu 7 Single Line Descriptions − Analog I/O

Mode: RFC‑S

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
07.001 | Analog Input 1 | ±100.00 % |  | RO | Num | ND | NC | PT | FI
07.002 | Analog Input 2 | ±100.00 % |  | RO | Num | ND | NC | PT | FI
07.003 | Analog Input 3 | ±100.00 % |  | RO | Num | ND | NC | PT | FI
07.004 | Monitored Temperature 1 | ±250 °C |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.005 | Monitored Temperature 2 | ±250 °C |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.006 | Monitored Temperature 3 | ±250 °C |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.007 | Analog Input 1 Mode | 4‑20mA Low (‑4), 20‑4mA Low (‑3), 4‑20mA Hold (‑2), 20‑4mA Hold (‑1), 0‑20mA (0), 20‑0mA (1), 4‑20mA Trip (2), 20‑4mA Trip (3), 4‑20mA (4), 20‑4mA (5), Volt (6), Therm Short Cct (7), Thermistor (8), Therm No Trip (9) | Volt (6) | RW | Txt |  |  |  | US
07.008 | Analog Input 1 Scaling | 0.000 to 10.000 | 1.000 | RW | Num |  |  |  | US
07.009 | Analog Input 1 Invert | Off (0) or On (1) | Off (0) | RW | Bit |  |  |  | US
07.010 | Analog Input 1 Destination | 0.000 to 59.999 | 1.036 | RW | Num | DE |  | PT | US
07.011 | Analog Input 2 Mode | 4‑20mA Low (‑4), 20‑4mA Low (‑3), 4‑20mA Hold (‑2), 20‑4mA Hold (‑1), 0‑20mA (0), 20‑0mA (1), 4‑20mA Trip (2), 20‑4mA Trip (3), 4‑20mA (4), 20‑4mA (5), Volt (6), Therm Short Cct (7), Thermistor (8), Therm No Trip (9) | Volt (6) | RW | Txt |  |  |  | US
07.012 | Analog Input 2 Scaling | 0.000 to 10.000 | 1.000 | RW | Num |  |  |  | US
07.013 | Analog Input 2 Invert | Off (0) or On (1) | Off (0) | RW | Bit |  |  |  | US
07.014 | Analog Input 2 Destination | 0.000 to 59.999 | 1.037 | RW | Num | DE |  | PT | US
07.015 | Analog Input 3 Mode | Volt (6), Therm Short Cct (7), Thermistor (8), Therm No Trip (9), Disabled (10) | Volt (6) | RW | Txt |  |  |  | US
07.016 | Analog Input 3 Scaling | 0.000 to 10.000 | 1.000 | RW | Num |  |  |  | US
07.017 | Analog Input 3 Invert | Off (0) or On (1) | Off (0) | RW | Bit |  |  |  | US
07.018 | Analog Input 3 Destination | 0.000 to 59.999 | 0.000 | RW | Num | DE |  | PT | US
07.019 | Analog Output 1 Source | 0.000 to 59.999 | 3.002 | RW | Num |  |  | PT | US
07.020 | Analog Output 1 Scaling | 0.000 to 10.000 | 1.000 | RW | Num |  |  |  | US
07.022 | Analog Output 2 Source | 0.000 to 59.999 | 4.002 | RW | Num |  |  | PT | US
07.023 | Analog Output 2 Scaling | 0.000 to 10.000 | 1.000 | RW | Num |  |  |  | US
07.025 | Calibrate Analog Input 1 Full Scale | Off (0) or On (1) | Off (0) | RW | Bit |  | NC |  |
07.026 | Analogue Input 1 Fast Update Active | Off (0) or On (1) |  | RO | Bit | ND | NC | PT |
07.027 | Analogue Input 2 Fast Update Active | Off (0) or On (1) |  | RO | Bit | ND | NC | PT |
07.028 | Analog Input 1 Current Loop Loss | Off (0) or On (1) |  | RO | Bit | ND | NC | PT |
07.029 | Analog Input 2 Current Loop Loss | Off (0) or On (1) |  | RO | Bit | ND | NC | PT |
07.030 | Analog Input 1 Offset | ±100.00 % | 0.00 % | RW | Num |  |  |  | US
07.031 | Analog Input 2 Offset | ±100.00 % | 0.00 % | RW | Num |  |  |  | US
07.032 | Analog Input 3 Offset | ±100.00 % | 0.00 % | RW | Num |  |  |  | US
07.033 | Power Output | ±100.0 % |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.034 | Inverter Temperature | ±250 °C |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.035 | Percentage Of d.c. Link Thermal Trip Level | 0 to 100 % |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.036 | Percentage Of Drive Thermal Trip Level | 0 to 100 % |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.037 | Temperature Nearest To Trip Level | 0 to 20999 |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.038 | Temperature Monitor Select 1 | 0 to 1999 | 1001 | RW | Num |  |  |  | US
07.039 | Temperature Monitor Select 2 | 0 to 1999 | 1002 | RW | Num |  |  |  | US
07.040 | Analog Input 1 Minimum | ±100.00 % | -100.00 % | RW | Num |  |  |  | US
07.041 | Analog Input 2 Minimum | ±100.00 % | -100.00 % | RW | Num |  |  |  | US
07.042 | Analog Input 3 Minimum | ±100.00 % | -100.00 % | RW | Num |  |  |  | US
07.043 | Analog Input 1 Maximum | ±100.00 % | 100.00 % | RW | Num |  |  |  | US
07.044 | Analog Input 2 Maximum | ±100.00 % | 100.00 % | RW | Num |  |  |  | US
07.045 | Analog Input 3 Maximum | ±100.00 % | 100.00 % | RW | Num |  |  |  | US
07.046 | Analog Input 3 Thermistor Type | DIN44082 (0), KTY84 (1), PT100 (4W) (2), PT1000 (4W) (3), PT2000 (4W) (4), 2.0mA (4W) (5), PT100 (2W) (6), PT1000 (2W) (7), PT2000 (2W) (8), 2.0mA (2W) (9) | DIN44082 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
07.047 | Analog Input 3 Thermistor Feedback | 0 to 5000 Ω |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.048 | Analog Input 3 Thermistor Trip Threshold | 0 to 5000 Ω | 3300 Ω | RW | Num |  |  |  | US
07.049 | Analog Input 3 Thermistor Reset Threshold | 0 to 5000 Ω | 1800 Ω | RW | Num |  |  |  | US
07.050 | Analog Input 3 Thermistor Temperature | -50 to 300 °C |  | RO | Num | ND | NC | PT |
07.051 | Analog Input 1 Full Scale | 0 to 65535 |  | RO | Num | ND | NC | PT | PS
07.052 | Temperature Monitor Select 3 | 0 to 1999 | 1 | RW | Num |  |  |  | US

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |