# Slot 4 Menu 22 Single Line Descriptions − EtherNet/IP Out Mappings

Mode: RFC‑A

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
4.22.001 | Output mapping parameter 1 | 0 to 499999 | 6042 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.002 | Output mapping parameter 2 | 0 to 499999 | 1021 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.003 | Output mapping parameter 3 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.004 | Output mapping parameter 4 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.005 | Output mapping parameter 5 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.006 | Output mapping parameter 6 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.007 | Output mapping parameter 7 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.008 | Output mapping parameter 8 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.009 | Output mapping parameter 9 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.010 | Output mapping parameter 10 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.011 | Output mapping parameter 11 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.012 | Output mapping parameter 12 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.013 | Output mapping parameter 13 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.014 | Output mapping parameter 14 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.015 | Output mapping parameter 15 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.016 | Output mapping parameter 16 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.017 | Output mapping parameter 17 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.018 | Output mapping parameter 18 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.019 | Output mapping parameter 19 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.020 | Output mapping parameter 20 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.021 | Output mapping parameter 21 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.022 | Output mapping parameter 22 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.023 | Output mapping parameter 23 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.024 | Output mapping parameter 24 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.025 | Output mapping parameter 25 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.026 | Output mapping parameter 26 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.027 | Output mapping parameter 27 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.028 | Output mapping parameter 28 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.029 | Output mapping parameter 29 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.030 | Output mapping parameter 30 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.031 | Output mapping parameter 31 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US
4.22.032 | Output mapping parameter 32 | 0 to 499999 | 0 | RW | Num |  |  | PT | US

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |