# Slot 4 Menu 22 − EtherNet/IP Out Mappings

Mode: RFC‑S

Parameter | 4.22.001 Output mapping parameter 1
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 1
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 6042 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.002 Output mapping parameter 2
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 2
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 1021 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.003 Output mapping parameter 3
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 3
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.004 Output mapping parameter 4
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 4
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.005 Output mapping parameter 5
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 5
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.006 Output mapping parameter 6
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 6
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.007 Output mapping parameter 7
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 7
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.008 Output mapping parameter 8
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 8
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.009 Output mapping parameter 9
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 9
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.010 Output mapping parameter 10
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 10
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.011 Output mapping parameter 11
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 11
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.012 Output mapping parameter 12
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 12
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.013 Output mapping parameter 13
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 13
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.014 Output mapping parameter 14
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 14
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.015 Output mapping parameter 15
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 15
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.016 Output mapping parameter 16
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 16
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.017 Output mapping parameter 17
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 17
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.018 Output mapping parameter 18
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 18
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.019 Output mapping parameter 19
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 19
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.020 Output mapping parameter 20
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 20
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.021 Output mapping parameter 21
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 21
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.022 Output mapping parameter 22
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 22
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.023 Output mapping parameter 23
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 23
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.024 Output mapping parameter 24
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 24
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.025 Output mapping parameter 25
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 25
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.026 Output mapping parameter 26
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 26
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.027 Output mapping parameter 27
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 27
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.028 Output mapping parameter 28
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 28
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.029 Output mapping parameter 29
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 29
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.030 Output mapping parameter 30
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 30
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.031 Output mapping parameter 31
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 31
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.22.032 Output mapping parameter 32
--- | ---
Short description | Sets output mapping parameter 32
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a destination parameter for the data that will be transmitted from the PLC. The default value for the parameter is zero.