# Menu 24 − Ethernet Setup

Mode: RFC‑A

Menu 24 is a duplication of slot 4 menu 0. For a description of a particular parameter, click on the relevant slot parameter in the table below.

Drive Parameter | Slot Parameter
--- | ---
24.001 Module ID | 4.00.001 Module ID
24.002 Software Version | 4.00.002 Software Version
24.003 Hardware Version | 4.00.003 Hardware Version
24.004 Serial Number LS | 4.00.004 Serial Number LS
24.005 Serial Number MS | 4.00.005 Serial Number MS
24.006 Status | 4.00.006 Status
24.007 Reset | 4.00.007 Reset
24.008 Default | 4.00.008 Default
24.009 Active Alarm Bits | 4.00.009 Active Alarm Bits
24.010 Active IP Address | 4.00.010 Active IP Address
24.011 Date Code | 4.00.011 Date Code
24.054 Drive Date Code | 4.00.054 Drive Date Code